STATYBINĖS IR GRIOVIMO ATLIEKOS

GALIMA MESTI:

* Betoną, plytas, čerpes;
* Stiklo paketus, lakštinį ir armuotą stiklą;
* Veidrodžius,
* Gipso kartoną;
* Stiklo ir akmens vatą;
* Linoleumą, laminatą;
* Spalius, perlitą;
* Langų rėmus, duris;
* Popierines pakuotes nuo cemento, kitų birių medžiagų.

NEGALIMA MESTI:

* Asbestinio šiferio;
* Liuminescencinių lempų;
* Pakuočių nuo dažų, lakų, klijų, tirpiklius ir pan.;
* Automobilių remonto, stiklo atliekų, padangų;
* Buitinių atliekų;
* Žaliųjų atliekų;
* Pavojingų atliekų, susidarančių statybų metu, kuriose yra ar gali būti asbesto, gyvsidabrio.

**Pavojingas atliekas, susidarančias statybų metu, savininkas privalo atskirti nuo kitų atliekų jų susidarymo vietoje (sudėti į patvarius maišus ar dėžes) ir kreiptis į pavojingas atliekas tvarkančią įmonę arba vežti į VšĮ Kauno RATC stambių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles.**